# 采购要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数要求** | **数量** |
| **1** | 单龙头直饮水机 | 1、出水龙头：单龙头（热水+常温水）2、适用水源：市政自来水3、适用电源：220V~50Hz，额定功率：2000-2500W；（以产品CQC认证为佐证）4、净水流量：≥0.5L/min，额定总净水量：≥3500L；（以卫生许可批件为佐证）5、过滤系统：复合滤芯+RO膜+活性炭+UV紫外线杀菌；（以卫生许可批件为佐证）6、制热水能力：≥90℃，≥20L/H；7、不锈钢水箱：≥18L，内置压力桶：≥3G；（以卫生许可批件为佐证）8、采用步进式加热，逐层进水逐层加热，出水温度在90℃以上；9、具有4G智能物联系统，可在线监测水质、用水量，远程控制开关机；10、具有人机交互界面，可显示出水温度、纯水TDS值、滤芯状态、UV杀菌、网络信号状态等；11、具有热胆水量显示功能，可显示热胆25%、75%、100%热水量；12、具有童锁设计，触控按键取水；13、具有自动变容加热功能，可根据不同时期用水量设定全胆加热或半胆加热，达到节能降耗目的；14、具有微电脑程控设计，可设定自动排空、自动变容、定时开关机等；15、具有管路高温杀菌系统，末端紫外线杀菌；紫外线杀菌装置与产品为同一品牌（须提供产品与紫外线杀菌装置批件内容佐证）16、具有双重防干烧，整机防漏水设计；17、根据GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》标准,产品水效等级不低于2级，提供对应型号的“中国水效标识”卡及在中国水效标识网上有备案；18、具有中国节能认证证书；（证书须体现投标型号，出具扫描件,原件备查）；19、具有CQC认证证书；（证书须体现投标型号，出具扫描件,原件备查）；20、具有卫生部门颁发的产品卫生许可批件，出水水质：应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。 |  |